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	RAIDER 300X безвоздушный насос /насос комбинированного типа - профессиональная линейка 



Компания SAGOLA представляет свою новую профессиональную линейку насосов RAIDER  300 X для БЕЗВОЗДУШНОГО/ КОМБИНИРОВАННОГО  распыления.
Эта линейка, разработанная и произведенная исключительно для профессионального применения, воплощает самые высокие стандарты эффективности и внешнего вида.
Наши стандарты качества уделяют особое внимание простоте и долговечности. В частности, мы полностью перепроектировали гидравлическую систему. Теперь она работает безотказно и гарантирует продолжительный срок службы насоса даже не в самых оптимальных условиях работы.
[image: ]Вариант с тележкой и подачей самотеком

Вариант с тележкой и всасыванием

	Гарантия SAGOLA 


[image: Снимок экрана 2023-11-22 220035]
Компания SAGOLA предлагает 3 года гарантии на всю свою всей линейку продуктов, которая включает любые недостатки конструкции или производственные  дефекты в ее продуктах. Любой недостаток будет отремонтирован или компонент будет заменен бесплатно для клиента.
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	Сервисная гарантия SAGOLA на запасные части



Название SAGOLA  синонимично понятиям качества и сервиса. Поэтому SAGOLA предлагает всестороннюю гарантию на обслуживание компонентов и запасных частей, чтобы обеспечить отличное техобслуживание всех своих продуктов, включая и те, что были  проданы больше 10 лет назад.
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Насосы с пневмоприводом комбинированного/ безвоздушного типа 
Линейка RAIDER была разработана и производится с учетом потребностей небольших металлообрабатывающих и деревообрабатывающих заводов  и фабрик.
Это оборудование характеризуется простотой применения, очень малым расходом воздуха и низкими эксплуатационными расходами.
Идеально подходит для  массового производства.

Приложения									Одобрено ЕС
[image: ]ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КРАСКИ	БАЗОВЫЙ СЛОЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОЙ			ЭМАЛИ
ЛАКИ						ЛЕГКИЕ ГРУНТОВКИ
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ВАРИАНТЫ

	КОД
	ВАРИАНТ

	309 516 02
	С тележкой и всасыванием

	309 516 03
	С тележкой и бачком

	309 516 04
	Настенный  с бачком

	309 516 05
	Настенный с всасыванием

	309 516 98
	RAIDER 300 Полный комплект оборудования смешанного типа

	309 516 99
	RAIDER 300 Полный комплект оборудования безвоздушного типа


Полный комплект RAIDER 300 смешанного типа
Полный комплект RAIDER 300 безвоздушного типа


[image: ]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	· Размеры
	415 x 390 x 745 мм

	· Пневматический цилиндр
	Ǿ 95 мм.

	· Ход поршня
	68 мм.

	· Максимальный расход воздуха (60 циклов/мин.)
	370 л/мин (13 куб футов/мин)

	· Максимальное давление подачи воздуха на пневмодвигатель
	7 (бар) - 102 (psi)

	· Минимальный диаметр входного шланга 
	Ǿ 6 мм - 1/4”

	· Тип смазки сальников
	Oil pack 300 900 98

	· Максимальное давление продукта на выходе
	215 бар (3 118 psi)

	· Свободный поток (60 циклов/мин)
	1,8 л/мин.

	· Объем потока за цикл
	30 см3.

	· Воздухозаборник
	1/4”

	· Выходное отверстие продукта
	Ǿ 12 x 21 мм.

	· Вес 
	15,5 кг

	· Макс. Размер сопла
	0,013 ‘’

	· Вариант с тележкой и всасыванием
	30951602

	· Вариант с тележкой и бачком
	30951603

	· Настенный вариант с бачком
	30951604

	· Настенный вариант с всасыванием
	30951605
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	Прекрасное сочетание скорости, высокой степени переноса (выше 80%) и высококачественного покрытия, обеспечиваемого аэрографическими системами XTREME.
Рассчитаны на продолжительный срок службы благодаря надежности и качеству компонентов. Добавим к этому легкую управляемость, мягкость и уменьшенный размер, и получим самый маленький краскораспылитель смешанного типа на рынке,  идеальный для окраски труднодоступных участков.
		Код
	Воздушное сопло
	Воздухозаборник
	Вход материала

	351 302 01
	11/40
	Быстроразъемная муфта
8 мм.
	1/4”

	351 302 02
	
	
	Шарнирное соединение 1/4”

	351 302 03
	
	Racord
M16
	1/4”

	351 302 04
	
	
	Шарнирное соединение 1/4”

	351 302 05
	13/40
	Быстроразъемная муфта
8 мм.
	1/4”

	351 302 06
	
	
	Шарнирное соединение 1/4”

	351 302 07
	
	Racord
M16
	1/4”

	351 302 08
	
	
	Шарнирное соединение 1/4”




	[image: ]Сопла для комбинированного распылителя 
Размер факела зависит от вязкости и давления распыляемого материала. Доступны другие дюзы и углы. Обратитесь за консультацией в компанию SAGOLA.
	[image: ]Комплект напорных шлангов и крышки

Шланг подачи продукта 3/16 дюйма
Воздушный шланг 8 мм

		Код
	Приложение
	Описание
	Сопло (дюйм/мм).
	Угол распыления
	Ширина распыления 30 см (мм)
	Воздушный поток 100 бар (л/мин)

	814 605 18
	Отделочные покрытия
	Стандарт 09/25
	0,009”/0,23
	25
	140
	0,25

	814 605 19
	
	Стандарт 09/40
	0,009”/0,23
	40
	178
	0,25

	814 605 29
	
	Стандарт 11/40
	0,011”/0,28
	40
	190
	0,37

	814 605 31
	
	Стандарт 11/65
	0,011”/0,28
	65
	254
	0,37

	814 605 40
	Базовые слои
и
грунтовки
	Стандарт 13/40
	0,013”/0,33
	40
	
	0,57

	814 605 42
	
	Стандарт 13/65
	0,013”/0,33
	65
	
	0,57

	814 605 43
	
	Стандарт 13/80
	0,013”/0,33
	80
	
	0,57

	814 605 49
	
	Стандарт 15/25
	0,015”/0,38
	25
	178
	0,72

	814 605 50
	
	Стандарт 15/40
	0,015”/0,38
	40
	216
	0,72

	814 605 51
	
	Стандарт 15/50
	0,015”/0,38
	50
	254
	0,72

	814 605 52
	
	Стандарт 15/65
	0,015”/0,38
	65
	279
	0,72

	814 605 53
	
	Стандарт 15/80
	0,015”/0,38
	80
	330
	0,72



		Код
	Вариант Х

	564 140 36
	Комплект шлангов 7 м и крышка

	564 140 37
	Комплект шлангов 11 м и крышка


[image: ]Безвоздушный шланг подачи продукта


Шланг подачи продукта 3/16 дюйма 
	Код
	Вариант 

	864 638 21
	Шланг 5 м 3/16” C/Therm.
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Безвоздушный краскораспылитель. Высокое давление. Безвоздушная система.
	Код
	Вариант 

	301 701 08
	Распылитель PSAM 500 

	301 701 03
	Распылитель PSAM 104 




	Безвоздушные поворотные сопла
[image: ]Размер факела зависит от вязкости и давления распыляемого материала. Доступны другие дюзы и углы. Обратитесь за консультацией в компанию SAGOLA.
	

		Код
	Приложение
	Описание
	Сопло (дюйм/мм).
	Угол распыления
	Ширина распыления 
30 см (мм)
	Воздушный поток 100 бар (л/мин)

	814 611 05
	Отделочные покрытия
	09/20 поворотный SdV
	0,009”/0,23
	25
	140
	0,25

	814 611 06
	
	09/40 поворотный SdV
	0,009”/0,23
	40
	178
	0,25

	814 611 08
	
	11/20 поворотный SdV
	0,011”/0,28
	20
	153
	0,37

	814 611 09
	
	11/40 поворотный SdV
	0,011”/0,28
	40
	190
	0,37

	814 611 11
	Базовые слои
и
грунтовки
	13/20 поворотный SdV
	0,013”/0,33
	20
	140
	0,57

	814 611 12
	
	13/40 поворотный SdV
	0,013”/0,33
	40
	178
	0,57

	814 611 15
	
	15/20 поворотный SdV
	0,013”/0,33
	20
	140
	0,72

	814 611 16
	
	15/40 поворотный SdV
	0,015”/0,38
	40
	178
	0,72

	814 611 20
	
	16/40 поворотный SdV
	0,016”/0,41
	40
	178
	0,80






Центральный сервисный центр: 
127018, г. Mocквa, ул. Веткинa 2Acтр.7 Тел: +7 (985) 011 89 44
[image: ]e-mail: service@specokraska.ru 
https://specokraska.ru/contacts/service/ 
Спиcoк вcеx cервиcныx центрoв в PФ: 


Официальный представитель Sagola в PФ:
OOO «Финишинг Групп»
Aдреc: 127521, Mocквa, 12-й пр. Maрьинoй Poщи, 9 cтрoение 1, 3 этaж.
Тел.: +7 (495) 663-22-76, +7 (495) 118-25-23
Email: info@fggr.ru
fggr.ru
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